除红色圈出的位置不需开口，其他元器件的引脚均需开口，特意阻焊开窗的区域也需要钢网开口；

蓝色圈出的位置是Mark点；

其他元器件按通用设计规范开口即可。

